附件2：响应文件模板

**XX项目**

**资格响应文件**

**供应商名称：**

**XX年XX月XX日**

### 目录

1、营业执照复印件…………………………………………………（X）

2、法人代表身份证复印……………………………………………（X）

3、承诺书……………………………………………………………（X）

4、报价表……………………………………………………………（X）

### 一、营业执照复印件

### 二、法定代表人身份证复印件

注：必须保证身份文字和照片清晰

### 三、承诺书

王家镇岩河村以工代赈项目理事会：

我方作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、截至响应文件提交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等。

三、已认真阅读并接受本项目谈判文件的全部实质性要求。

四、我方承诺在响应文件有效期90天内不撤销响应文件。

五、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

八、我方保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

我方对上述承诺内容的真实性负责，如经查证承诺内容存在虚假，我方愿意依法承担因提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

1. **报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称型号 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 投标报价(元) | 单项合计（元） | 备注 |
| 1 | 100厚C20混凝土垫层 | 1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C203.混凝土拌合料:综合考虑，符合设计及规范要求4.其他：满足设计及相关规范要求 | m3 | 60.42 | 470.4 |  |  |  |
| 2 | 100厚碎石垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层2.其他：符合设计及规范要求 | m3 | 62.5 | 234.82 |  |  |  |
| 3 | 挖沟槽土石方、回填方、余方弃置 | 1.挖土部位：详设计2.土石类别：综合3.挖土深度：综合考虑4.弃土运距：投标人自行考虑 5.废弃料品种：综合 | m3 | 450.09 | 10.11 |  |  |  |
| 4 | 60厚240×120老青砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级:60厚240×120老青砖砌体 2.墙体类型:综合考虑3.勾缝要求：不勾缝4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 | m3 | 52.42 | 725.07 |  |  |  |
| 5 | M7.5水泥砂浆砌砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.防潮层材料种类：满足设计及规范要求 | m3 | 67.93 | 474.94 |  |  |  |
| 6 | 小青瓦嵌入堆叠拼花造型 | 1.名称:小青瓦嵌入堆叠拼花造型2.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 111.5 | 537.42 |  |  |  |
| 7 | 240厚1080×240当地旧条石压顶 | 1.断面尺寸:240厚1080×240当地旧条石压顶2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆3.其他：符合设计及规范要求 | m | 223.56 | 22.48 |  |  |  |
| 8 | 240厚720×240当地旧条石砌体 | 1.石料种类、规格:240厚720×240当地旧条石砌体2.石表面加工要求:综合考虑3.勾缝要求:M10水泥砂浆勾带缝4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆5.沉降缝：2cm厚沥青木板 | m3 | 28.15 | 374.75 |  |  |  |
| 9 | 240厚Φ600成品石磨 | 1.规格:240厚D600成品石磨2.安装方式：详设计，满足设计要求3.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 150 | 855.75 |  |  |  |
| 10 | 木构件油漆 | 1.腻子种类：成品腻子 2.刮腻子遍数：满足设计及规范要求 3.防护材料种类：详设计 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆两遍 | m2 | 193.5 | 20.88 |  |  |  |
| 11 | 防腐木产品 | 1.构件规格尺寸：Φ150、Φ100 50×80 50×50 50×30 20×80等2.木材种类：防腐木 3.刨光要求：满足设计及规范要求4.防护材料种类:满足设计及规范要求5.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 489.51 | 1155.83 |  |  |  |
| 12 | LED吸顶灯 | 1.名称 ：LED平板灯2.型号 ：300\*3003.规格 ：详设计4.类型 ：吸顶灯5.其他：满足设计施工规范要求 | 套 | 28 | 72.95 |  |  |  |
| 13 | 单联单控开关塑料接线盒86型 | 1.名称：单联单控开关 塑料接线盒2.材质、规格：250V 10A 塑料 3.安装方式：暗设4.其他:满足设计及规范要求 | 个 | 56 | 12.95 |  |  |  |
| 14 | 配线配管及排水管 | 1.名称 ：配线配管及排水管2.材质 ：以预算清单为准3.规格 ：其他4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m | 1036 | 30.15 |  |  |  |
| 15 | 1.5厚100x50镀锌矩管@100 | 1.钢材品种、规格：1.5厚100x50镀锌矩管@1002.防火要求：满足设计及规范要求 | t | 10.924 | 6796.38 |  |  |  |
| 16 | 100mm厚C20混凝土地面 | 1.地坪厚度：100mm厚 2.混凝土强度等级：C203.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 535.85 | 52.6 |  |  |  |
| 17 | 墙面美化 | 1.名称 ：墙面美化，乳胶漆、抹灰等2.材质 ：以预算清单为准3.规格 ：其他4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 2763.57 | 62.56 |  |  |  |
| 18 | 地面处理 | 1.名称 ：地面处理，拼接、铺混凝土等2.材质 ：以预算清单为准3.规格 ：其他4.其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求 | m2 | 755.03 | 61.65 |  |  |  |
| 19 | PP-R给水管 DN25 | 1.安装部位：室内2.输送介质：给水3.材质：冷水PP-R管4.型号、规格：DN25mm5.连接方式：热熔连接6.包含管件安装7.管道支架制作、安装、刷油及防腐满足设计与规范要求，管道压力试验、 吹扫及消毒冲洗满足设计与规范要求8.预留孔洞及补孔洞9.其他：满足设计施工规范要求 | m | 168 | 25.29 |  |  |  |
| 20 | Φ300钢筋混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度：50mm厚C15混凝土基础垫层+200mm厚天然级配砂砾石 2.材质及规格：Φ300钢筋混凝土管3.连接形式：详设计 4.铺设深度：详设计 5.管道检验及试验要求：满足设计及规范要求6.挖方、回填土均包含在清单中7.其他：符合设计及规范要求 | m | 18.29 | 139.05 |  |  |  |
| 21 | 包家大院牌匾 | 1.名称：包家大院牌匾（含字）2.做法详见设计3.其他：满足设计及规范要求 | 块 | 1 | 927.9 |  |  |  |
| 22 | 成品柴火灶 | 1.成品设备购买2.未尽事宜详见设计 | 个 | 14 | 2100 |  |  |  |
| 23 | 成品洗手台（含水嘴） | 1.材料品种、规格、品牌、颜色：详设计 2.支架、配件品种、规格、品牌：满足设计及规范要求 | 个 | 25 | 496.81 |  |  |  |
| 24 | 党建文化宣传标语墙 | 1.名称：党建文化宣传标语墙2.做法：具体详见设计，包含基础、主体、装饰及图纸内包含的所有内容3.其他：符合设计及规范要求 | m | 9.6 | 1000 |  |  |  |
| 25 | 防滑地砖 300\*300 | 1.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆粘接层3.面层材料品种、规格、颜色：300\*300防滑地砖 | m2 | 210 | 103.85 |  |  |  |
| 26 | 地漏 DN100 | 1.材质：塑料2.型号、规格：DN1003.其它：满足设计施工规范要求 | 个 | 14 | 63.99 |  |  |  |
| 27 | 蹲便器（带水箱） | 1.材质 ：陶瓷2.规格、类型 ：详设计 | 组 | 14 | 358.14 |  |  |  |
| 28 | 建筑外墙预留新增彩绘 | 1.绘制部位：外墙墙面 2.绘制基底种类：详设计 3.彩画种类及做法：墙绘材料为水性丙烯酸涂料，墙绘内容由甲方定，具体绘制位置由甲方现场确定 | m2 | 285 | 190.2 |  |  |  |
| 29 | 垃圾分类亭 | 1.名称：垃圾分类亭2.规格尺寸：具体详设计3.具体样式做法详设计图纸A-1.034.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 2 | 1500 |  |  |  |
| 30 | 果皮箱 | 1.名称：果皮箱2.规格尺寸：具体详设计3.具体样式做法详设计图纸A-1.034.其他：符合设计及规范要求 | 个 | 12 | 424 |  |  |  |
| 31 | 铝塑板天棚吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计2.龙骨材料种类、规格、中距 ：详设计3.面层：3mm厚铝塑板 | m2 | 210 | 105.53 |  |  |  |
| 32 | 铝合金平开门 | 1.门类型：铝合金平开门 2.玻璃品种、厚度：详设计3.五金材料：闭门器、管子拉手、门碰珠、门锁(型号详设计) | 樘 | 14 | 462.46 |  |  |  |
| 33 | 三格化化粪池 | 1.材料名称:三格化成品化粪池2.其他：满足设计及规范要求 | 座 | 16 | 1497.49 |  |  |  |
| 34 | 洗脸盆 | 1.名称：洗脸盆2.材质：陶瓷3.类型：详设计4.组装形式：成套洁具 5.附件配置：详设计6.其他符合规范及设计要求 | 组 | 14 | 260.34 |  |  |  |
| 35 | 新增六角形石缸，青石整打 | 1.名称:成品六角形石缸，青石整打2.做法：具体详设计图 B-1.03-13.其他：符合设计及规范要求 | 组 | 2 | 2024.73 |  |  |  |
| 36 | 原有建筑蓝色顶棚刷刷深灰色漆 | 1.基层类型：外墙腻子面 2.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 3.其他：符合设计及规范要求 | m2 | 1645.1 | 8.22 |  |  |  |
| 37 | 新增石磨摆景 | 1.名称:成品新增石磨摆景2.做法：具体详设计图 B-1.03-83.其他：符合设计及规范要求 | 组 | 1 | 1524.73 |  |  |  |
| 38 | 闸阀 DN25 | 1.名称：闸阀2.材质：碳钢3.型号、规格：DN254.连接方式：螺纹连接5.强度及严密性试验符合设计及规范要求6.其他：满足设计施工规范要求 | 个 | 14 | 48.35 |  |  |  |
| 39 | 其他综合装饰 | 以财评清单为参考来源 | 项 | 1 | 250000 |  |  |  |
| 付款方式 |  £月结 £完工后统一付款 |
| 到场承诺 | £24小时内 £48小时内 £72小时内 |
| 说明：1、报价时请供应商充分考虑税费、运费、上下车费、损耗等一切费用，甲方只负责收货、验货；2、部分未明确型号的材料，请投标人自行索要图纸，充分考究。中标后不得以任何形式提高价格；3、若甲方采购未列入清单内货物时，由双方协商价格，达成一致后进行采购；4、付款方式和到货承诺请投标人充分考虑，中标后不得更改。 |

报价单位（盖章）： 报价时间：

联系人： 联系电话：